\documentclass[a4j,12pt]{jsarticle}
\usepackage{epic,eepic,eepicemu}
\usepackage[dvips]{graphicx,color}
\usepackage{float,wrapfig}
\usepackage{fancybox}
\usepackage{amsmath,amssymb}
\setlength{\topmargin}{-20mm}
\setlength{\oddsidemargin}{-5mm}
\setlength{\textwidth}{150mm}
\setlength{\textheight}{260mm}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\begin{center}
{\large 構造力学II定期試験1枚目}(2014)
%\hspace{10mm}
{\large 学籍番号\underline{\qquad\qquad\qquad}氏名\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}}
\end{center}
%
%
%
%
\noindent
{\bf 問1: }
%例にならって，
せん断力図($S$)，
曲げモーメント図($M$)，
たわみ図($v$)の概形を描け。

\underline{
せん断力図は軸線の上が$+$, 曲げモーメント図とたわみ図は軸線の下が$+$とする。
}
なお、直線か曲線かが判別できるように描くこと
(必要なら「ここまで曲線、ここから直線」などと書き入れてもよい)。
%また、0の値が続く場合も、軸線上に線を描くこと
%(無記入の場合は無解答とみなす)。
\ \\

%\begin{minipage}[h]{0.33\textwidth}
%\begin{center}
%\input{../fig/tan2psmv} %例題
%\end{center}
%\end{minipage}
\begin{minipage}[h]{0.33\textwidth}
\begin{center}
\input{../fig/tanmm25}
%\input{../fig/katatousmv33}
\vspace{2mm}
\input{../fig/smv}
\end{center}
\end{minipage}
\begin{minipage}[h]{0.33\textwidth}
\begin{center}
\input{../fig/tanguuh25}
\input{../fig/smv}
\end{center}
\end{minipage}
\begin{minipage}[h]{0.33\textwidth}
\begin{center}
\input{../fig/kataghan25}
\vspace{-3mm}
\input{../fig/smv}
\end{center}
\end{minipage}
%
\ \\
\ \\

\begin{wrapfigure}[8]{r}{60mm}
%\vspace{-8mm}
\input{../fig/torasankabe.pstex_t}
\end{wrapfigure}

\noindent
{\bf 問2: }
図のように
3本の部材で構成されるトラスが単純支持されている。
%3本の部材が両端をヒンジ(ピン)で結合されて三角形をなし，
%その一辺が単純支持され，
節点Cに鉛直下向き荷重$P$を受けるとき，
%反力
%$H_{\text A}$,
%$V_{\text A}$, 
%$V_{\text B}$を求めよ。
%また，
部材AB, BC, CAの
部材力$N_{\text{AB}}$, $N_{\text{BC}}$, $N_{\text{CA}}$を求めよ。
また、
C点の鉛直下向き変位$v_{\text{C}}$, 
水平右向き変位$w_{\text{C}}$を求めよ。
%単位荷重法など、
%どのような手順で求めたかわかるように、
%計算過程は余白に書けるだけ書き残すこと。
%つりあいを求めるために作図した切断図や
%計算過程なども含め，解答は解答欄に書くこと。
%なお，トラスを構成する三角形はすべて正三角形とし，
%格点はすべてヒンジ(ピン)とする。
%

\ \\
\ \\
\begin{flushright}
$N_{\text{AB}}=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}$\\
\ \\
$N_{\text{BC}}=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}$\\
\ \\
$N_{\text{CA}}=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}$\\
\ \\
 $v_{\text{C}}=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}$\\
\ \\
 $w_{\text{C}}=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}$\\
\end{flushright}
%

%
\clearpage
{\large 構造力学II定期試験1枚目裏}
\ \\
\ \\
{\large\bf 
\doublebox{
試験が始まるまでひっくり返さないでください
}
}
\clearpage
%
\begin{center}
{\large 構造力学II定期試験2枚目}(2014)
%\hspace{10mm}
{\large 学籍番号\underline{\qquad\qquad\qquad}氏名\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}}
\end{center}
%
%
%
\noindent
{\bf 問3: }
%
%
図のように中央に集中荷重を受ける片持ち梁について、
左端を原点として梁軸に沿って右向き正に$z$軸を取り、
せん断力$S(z)$, 曲げモーメント$M(z)$, たわみ$v(z)$を、
$z$の関数として求めよ。
%、せん断力図、曲げモーメント図、たわみ図を
%図示せよ(ピークも書き入れよ)。
なお、曲げ剛性は$EI$とする。
また、梁の断面が図のようなI型断面をしているとき、
このI型断面の中立軸回りの断面2次モーメント$I_{x}$を求め、
梁の断面に作用する最大の引張応力$\sigma_{t}^{max}$を求めよ。
%つりあいを求めるために作図した梁の切断図や
%計算過程なども書き記すこと。
\begin{wrapfigure}[8]{l}{50mm}
\begin{flushleft}
\input{../fig/katacgpn}\\
\ \\
\input{../fig/i410}
\end{flushleft}
\end{wrapfigure}

\begin{flushright}
{\Large $S(z)=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}(0<z<\ell)$}\\
\ \\
{\Large $S(z)=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}(\ell<z<2\ell)$}\\
\ \\
{\Large $M(z)=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}(0<z<\ell)$}\\
\ \\
{\Large $M(z)=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}(\ell<z<2\ell)$}\\
\ \\
{\Large $v(z)=\underline{\frac{P\ell^{2}}{6EI}(\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad)\;}(0<z<\ell)$}\\
\ \\
{\Large $v(z)=\underline{\frac{P}{6EI}(\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad)\;}(\ell<z<2\ell)$}\\
\ \\
%$S$-図、$M$-図、$v$-図は以下に\\
%\input{../fig/smvdai}\\
\ \\
\ \\
{\Large $I_{x}=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}$}\\
\ \\
{\Large $\sigma_{t}^{max}=\underline{\qquad\qquad\qquad\qquad}$}\\
\ \\
\end{flushright}
%
%
%
%
\clearpage
{\large 構造力学II定期試験2枚目裏}
\ \\
\ \\
{\large\bf 
\shadowbox{
試験が始まるまでひっくり返さないでください
}
}
\end{document}
